## Trabajo con sistemas en el Gestor de rupturas SNMP

En el Gestor de rupturas SNMP puede utilizar las siguientes características:

- Añadir un sistema
- Suprimir un sistema
- Modificar un sistema

- Enviar un evento de prueba

No puede utilizar estas acciones cuando utilice el Gestor de ServeRAID como una aplicación de conexión.

### Añadir un sistema

Utilice esta acción para añadir un sistema nuevo a la lista de rupturas SNMP. A cada sistema nuevo que se añade a la lista se le notifican todos los eventos nuevos que se producen en ese sistema.

1. Pulse Añadir sistema.
2. Escriba el nombre de sistema principal o la dirección TCP/IP del sistema que desea añadir.
3. Escriba el puerto TCP/IP del número de puerto de Inicio del sistema remoto. E l puerto por omisión es 162.
4. Escriba la comunidad correspondiente al sistema.
5. Pulse Añadir.
6. Continúe añadiendo sistemas, o pulse Cancelar para cerrar la ventana.

### Suprimir un sistema

Utilice esta acción para suprimir un sistema remoto de la lista de rupturas SNMP.

1. Pulse en el sistema que desea eliminar de la lista de rupturas SNMP.
2. Pulse Suprimir sistema.
3. Pulse Sí para confirmar. El Gestor ServeRAID suprime el sistema de la lista de rupturas SNMP.

Después de suprimir el sistema remoto, el Gestor ya no notifica al sistema remoto las rupturas que se producen en el sistema.

### Modificar un sistema

Utilice esta acción para modificar un nombre de sistema principal del sistema remoto, una dirección TCP/IP o un número de puerto.

1. Pulse en el sistema que desea modificar de la lista de rupturas SNMP.
2. Pulse Modificar sistema. Se abrirá la ventana Propiedades del sistema principal.
3. Modifique las propiedades del sistema principal en los campos de entradas adecuados.
4. Pulse Aceptar.

### Enviar una ruptura de prueba

Utilice esta acción para enviar una ruptura de prueba a un sistema remoto.

1. Pulse en el sistema que desee en la lista de rupturas SNMP al que desea enviar una ruptura de prueba.
   Nota: Si no pulsa ningún sistema o más de uno, esta acción se inhabilita.
2. Pulse Acciones --> Enviar ruptura de prueba.
   Nota: El Gestor de rupturas SNMP no puede verificar si la ruptura se ha enviado satisfactoriamente. Debe verificar si la ruptura se ha enviado al sistema remoto. Si la prueba falla, verifique lo siguiente e intente de nuevo enviar la prueba:
   1. Ha escrito la información TCP/IP correcta.
   2. La consola SNMP se ejecuta en el sistema remoto.
3. Pulse Aceptar.