## システム構成の確認

1. 右パネルの構成を検討します。これは、「適用」をクリックすると ServeRAID マネージャーにより定義される新規論理ドライブを説明します。構成に関する追加の情報および警告が、イベント・ビューアーに表示されます。

   ヒント: 構成の別のビューのツリーを拡張することができます。

2. 構成を変更する場合には、次のようにしてください。

   - アレイまたはホットスペア・ドライブを変更するには、「アレイの変更」をクリックします。

   - 論理ドライブを変更するには、「論理ドライブの変更」をクリックします。

3. 構成が完了したときには、「適用」をクリックします。

4. 確認ポップアップ・ウィンドウがオープンしたときには、「はい」をクリックします。ユーザーのファームウェアがこれをサポートする場合には、 ServeRAID マネージャーにより同期化処理が自動的に開始されます。論理ドライブは常に自動的に初期化されます。

   注: 自動初期化を使用不可にした場合には、 ServeRAID マネージャーは論理ドライブを自動的に初期化しません。