## 更換和重新建置磁碟機

當硬碟故障時，必須執行「重新建置」作業來重新建置 在個別磁碟陣列中的裝置資料。 ServeRAID 控制器可以重新建構 RAID 層次 1 和 RAID 層次 5 的邏輯磁碟機，但它們不能重新建構 RAID 層次 0 邏輯磁碟機所儲存的資料。 為了要防止資料完整性發生問題，ServeRAID 控制器會設定在「重新建置」作業期間，暫停執行 RAID 層次 0 邏輯磁碟機。 「重新建置」作業完成後，您可以解除 RAID 層次 0 邏輯磁碟機的暫時執行，再重新存取它們。 但是，請您記住，這部邏輯磁碟機可能含有毀損的資料。

如果要執行「重新建置」作業：

1. 按一下「主樹狀結構」中的故障實體磁碟機。
2. 按一下動作 --> 更換磁碟機和重新建置。
3. 如果您以新磁碟機來實際更換預設的磁碟機，請按一下確定，使用相同的磁碟機槽和 SCSI ID。

以新磁碟機來更換故障磁碟機之後，「ServeRAID 管理程式」會自動啟動磁碟機的重新建置程序。 「管理程式」會在狀態列中顯示進度指示器。

您可以在重要邏輯磁碟機所含的故障磁碟機上，採取這個動作。 如果故障磁碟機在陣列中而不在重要邏輯磁碟機之中，則您不能採取這個動作。 請改用將磁碟機狀態設為上線。

備註：

- ServeRAID 控制器每次只能執行一個「重新建置」作業。
- 如果陣列含有重要邏輯磁碟機，則「重新建置」作業會將硬碟機的狀態，從「故障」改成「重新建置」。 「重新建置」作業完成之後，硬碟機狀態會從「重新建置」改成「上線」。 (如果您重新建置到備妥的磁碟機，這時故障磁碟機會從磁碟陣列中移除，成為故障熱備用。)
- 重新建置的硬碟機必須和失效的磁碟機一樣大或更大。
- 如果有熱備用磁碟機可用，則會自動啟動「重新建置」作業。
- 如果有多個熱備用磁碟機可用，ServeRAID 控制器會搜尋每個通道中的所有磁碟機，找出大小適當的熱備用磁碟機。 第一個找到的適當熱備用磁碟機會進入「重新建置」狀態。