## Erhöhen des freien Speicherbereichs

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie einem vorhandenem Plattenstapel ein, zwei oder drei physische Festplattenlaufwerke hinzufügen, um ein neues logisches Laufwerk im Plattenstapel zu erstellen.

Wenn Sie einen Plattenstapel erstellen, werden die logischen Laufwerke einheitenübergreifend über alle physischen Laufwerke in diesem Plattenstapel verteilt. Um in einem vorhandenen Plattenstapel mehr freien Speicherbereich zu schaffen, definieren Sie zusätzliche physische Laufwerke, um sie dem Plattenstapel hinzuzufügen. Der Manager migriert die logischen Laufwerke so, daß die Daten über die vorhandenen und neuen physischen Laufwerke verteilt werden.

1. Klicken Sie auf einen Plattenstapel in der Hauptbaumstruktur (d.h. in der linken Baumstruktur).

2. Klicken Sie auf Aktionen --> Freien Speicherbereich erhöhen. Auf der rechten Seite wird eine weitere Hauptbaumstruktur angezeigt.
3. Fügen Sie dem ausgewählten Plattenstapel Laufwerke hinzu, indem Sie ein bereites Laufwerk aus der Hauptbaumstruktur auf den Plattenstapel in der rechten Baumstruktur ziehen.

   Hinweise:

   1. In der Hauptbaumstruktur werden nur die physischen Laufwerke angezeigt, die mindestens die gleiche Größe wie das kleinste physische Laufwerk im ausgewählten Plattenstapel haben. Laufwerke, die kleiner als das aktuell kleinste Laufwerk im Plattenstapel sind, können nicht hinzugefügt werden.
   2. Wenn Sie physische Laufwerke hinzufügen, die größer sind als die physischen Laufwerke, die sich aktuell im Plattenstapel befinden, kann nicht der gesamte Speicherbereich auf den neuen Laufwerken genutzt werden.
   3. Vorhandene physische Laufwerke im Plattenstapel sind mit online beschriftet. Neu hinzugefügte physische Laufwerke sind mit Neues Online-Laufwerk beschriftet. Aus einem vorhandenen Plattenstapel können Online-Laufwerke nicht entfernt werden.
   4. Wenn Sie ein neues Online-Laufwerk aus dem Plattenstapel entfernen möchten, ziehen Sie es zurück auf die Hauptbaumstruktur.

4. Nachdem Sie die physischen Laufwerke Ihren Plattenstapeln hinzugefügt haben, klicken Sie auf Weiter, um die Konfiguration der Laufwerkmigration zu überprüfen.

5. Überprüfen Sie die Konfiguration in der rechten Anzeige. Dort wird beschrieben, welchen Einfluß die Konfiguration auf die logischen Laufwerke und den freien Speicherbereich haben wird, wenn Sie auf Anwenden klicken. Wenn Sie die Konfiguration verändern möchten, klicken Sie auf Zurück, um zum Fenster Plattenstapel zurückzukehren.

   Tip: Um eine andere Anzeige der Konfiguration zu erhalten, können Sie die Baumstruktur erweitern.

6. Klicken Sie auf Anwenden, um die neue Konfiguration freizugeben. Der Manager migriert die logischen Laufwerke im Plattenstapel automatisch.
   Wenn Sie die Konfiguration nicht freigeben möchten, klicken Sie auf Abbrechen, woraufhin Sie zum Fenster Systemverwaltungsinformationen zurückkehren.

   Hinweis: Die Migration eines logischen Laufwerks kann lange dauern. Auf dem betroffenen Controller können während der Migration keine anderen Aktionen ausgeführt werden. ServeRAID Manager zeigt ein Statusanzeigefeld in der Statusleiste an.

7. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie im Dialogfenster zum Bestätigen aufgefordert werden.

### Beispiel

Erstellen Sie einen Plattenstapel mit drei physischen Laufwerken. Erstellen Sie dann zwei logische Laufwerke (1 und 2) im Plattenstapel, so daß kein freier Speicherplatz mehr übrigbleibt. Die einheitenübergreifende Datenblöcke auf den logischen Laufwerken sehen etwa so aus:

Danach möchten Sie noch ein weiteres logisches Laufwerk im Plattenstapel erstellen. Zuerst müssen Sie freien Speicherplatz schaffen, indem Sie dem Plattenstapel weitere physische Festplattenlaufwerke hinzufügen.

Wenn Sie zwei weitere physische Laufwerke hinzufügen, werden die logischen Laufwerke so migriert, daß sie auf alle fünf physischen Laufwerke verteilt sind. ServeRAID Manager behält die Größe der logischen Laufwerke bei, indem die Größe der einzelnen Datenblöcke auf einem physischen Laufwerk reduziert werden. Der freie Speicherbereich auf den logischen Laufwerken wird nicht vergrößert, so daß freier Speicherbereich im unteren Abschnitt auf jedem physischen Laufwerk entsteht (3).

Verwenden Sie den Konfigurationsmodus, um nach Abschluß der Operation im freien Speicherbereich ein neues logisches Laufwerk zu erstellen.

Zum Erhöhen des freien Speicherbereichs können Sie bis zu drei physische Laufwerke hinzufügen, so lange die Anzahl der physischen Laufwerke nicht die maximal zugelassene Zahl von physischen Laufwerken im Plattenstapel überschreitet. Die maximale Anzahl der physischen Laufwerke, die in einem Plattenstapel unterstützt werden, wird durch die Größe des einheitenübergreifende Datenblocks des Controllers begrenzt.

### Siehe ebenfalls:

- Arbeiten mit physischen Laufwerken und Plattenstapeln während der Migration von logischen Laufwerken