## 架構 ServeRAIDTM 控制器：基本步驟

1. 按一下要架構的樹狀檢視畫面中的控制器。

   要訣：您只能選取控制器，但您可以展開和收合整個樹狀結構。

2. 按一下動作 --> 建立陣列。 這時會開啟「架構」視窗。

3. 按一下快速或自訂架構模式，再按下一步。

   如果您選取...
   「快速」模式，「ServeRAID 管理程式」會自動： | 「自訂」模式，「ServeRAID 管理程式」會帶著您：
   根據系統中備妥的實體磁碟機的數目和大小，建立一或多個磁碟陣列。 定義熱備用磁碟機，（如果有四個或更多一樣大的備妥實體磁碟機可用的話）。 為每個陣列各定義一部邏輯磁碟機。 | 選取實體磁碟機，讓您併入磁碟陣列中，或建立為熱備用磁碟機。 定義邏輯磁碟機給您的陣列。

4. 複查好架構摘要之後，按一下應用，管理程式會架構控制器，以及起始設定和同步化邏輯磁碟機。

這時新的邏輯磁碟機和架構都已準備好，可以開始使用。

另請參閱

快速架構範例
架構控制器