## 保存可打印配置和事件日志

使用此操作保存可以打印的配置和事件日志的报告。

1. 从“主目录树”单击服务器。
2. 单击操作 --> 保存可打印配置和事件日志。 “保存文件”窗口打开。
3. 选择报告的目录和文件名。缺省目录是安装“ServeRAID 管理器”的目录。缺省文件名为 RaidInfo.log。
   注意：若处于“可启动 CD”方式，则只能保存到 A: 驱动器。

“ServeRAID 管理器” 将下列各项的所有配置信息复制到一个文本文件：

- 所选系统中的每个控制器
- 该控制器上的所有物理驱动器
- 该控制器上的所有阵列
- 该控制器上的所有逻辑驱动器
- “ServeRAID 管理器” 事件查看器内容

另外，“ServeRAID 管理器” 将所有事件从控制器的内部事件日志复制到下列文本文件：

- RaidSoft.log 包含所有软件事件。
- RaidHard.log 包含所有硬件事件。
- RaidDDD.log 包含所有有故障的驱动器事件。
- RaidDev.log 包含所有设备事件。

注意：“ServeRAID 管理器” 保存当前在“事件记录”中的所有事件，而不仅仅是与所选系统相关联的事件。