## 新增遠端系統

請使用此動作來連接到一系統，並擷取其系統資訊。在使用「ServeRAID 管理程式」來做為外掛應用程式時，您無法執行此動作。

1. 按一下遠端 --> 新增遠端系統或是按一下工具列中的圖示。 便會開啟「新增遠端系統」視窗。
2. 鍵入遠端 TCP/IP 主機名稱或位址。
3. 鍵入遠端系統啟動埠號。預設埠號是 34571。
4. 如果在遠端系統上已啟用安全性時，請鍵入您的使用者名稱與密碼。
   備註： 密碼有區分大小寫。
   如果停用安全性時，請跳到步驟 6。 (預設為啟用安全性)。
5. 如果您希望儲存使用者名稱和密碼時，請勾選「儲存使用者名稱/密碼」方塊。 一旦順利連接到遠端系統之後，「ServeRAID 管理程式」便會將此資訊及主機名稱存到一檔案中，所以在每回執行管理程式時，便不需要每次都要鍵入您的使用者名稱和密碼。
6. 按一下連接。

秘訣：在新增遠端系統之前，請先驗證「ServeRAID 管理程式」是否正在遠端系統上執行中。如果管理程式不在遠端系統上執行時，您便會收到錯誤訊息。

### 順利新增遠端系統

在您順利新增遠端系統之後，管理程式會以最近新增的系統來更新「主樹狀結構」。「主樹狀結構」會完全展開系統，以便您能檢視其物件。先前在「主樹狀結構」中展開的系統會在您新增系統時收合。

下次在您啟動「ServeRAID 管理程式」時，管理程式便會自動將系統載入到「主樹狀結構」中。 在這其中的一個系統上按一下時，管理程式將會執行下列其中一項動作：

- 開啟「新增遠端系統」視窗來要求安全性訊息；先決條件是遠端管理程式已啟用安全性，且您之前並未儲存使用者名稱和密碼。
- 連接到系統並擷取系統資訊；先決條件是您已儲存使用者名稱和密碼，或已停用安全性。

### 無法新增遠端系統

如果您無法連接到遠端系統，「ServeRAID 管理程式」會顯示錯誤訊息，並且不會新增遠端系統到「主樹狀結構」。如果管理程式無法連接時，請考量下列項目：

- 驗證遠端系統與您的系統使用的是相同版本的「ServeRAID 管理程式」。
- 驗證遠端系統已安裝 TCP/IP。
- 如果遠端系統已啟用安全性，請驗證您已提供正確的使用者名稱和密碼。
- 驗證遠端系統已開啟。
- 如果您嘗試使用主機名稱來連接時，請驗證已在「網域名稱伺服器」或 Hosts 檔中定義該主機名稱。
- 驗證遠端階段作業是在適當的埠上執行中。