### El disco lógico [número] es crítico en el controlador [número].

Explicación: Un disco físico del disco lógico especificado está fuera de servicio. Los datos de este disco lógico corren riesgo si otro disco físico se estropea.

Acción:

- Si se está realizando una reconstrucción, espere hasta que ésta haya finalizado.
- Si no se está realizando ninguna reconstrucción, realice las acciones siguientes:
  1. Verifique si el controlador, los cables y discos duros están instalados correctamente.
  2. Verifique si hay alimentación en los discos.
  3. Si algunos de los elementos del paso 1 y 2 fueran defectuosos, intente volver a crear el disco físico anómalo en un disco físico nuevo. Consulte el capítulo de resolución de problemas del manual IBM Netfinity ServeRAID-4H Ultra160 SCSI Controller User's Reference.
     Si alguno de los elementos del paso 1 y 2 no fueran defectuosos, póngase en contacto con el servicio técnico de IBM.