## Graphique récapitulatif de la configuration

Il apparaît dans l'écran principal (panneau de droite). Ce graphique illustre la façon dont le Gestionnaire ServeRAID va configurer votre contrôleur une fois que vous aurez cliqué sur Appliquer.

Colonne | Informations
1 | Le numéro de l'unité logique. S'il s'agit d'une nouvelle unité logique, le terme NOUVELLE figure en regard du numéro.
2 | La taille (en Mo) de l'unité logique.
3 | Le niveau RAID de l'unité logique.
4 | La lettre de la grappe dans laquelle l'unité logique se trouve.
5 | Selon que l'unité logique possède ou non une unité de secours disponible, une unité physique de la grappe peut être défaillante (devenir hors service). Si une unité de secours de taille appropriée est disponible, cette colonne indique Oui. Si l'unité logique est redondante (de niveau RAID 1, 1E ou 5), mais qu'aucune unité de secours de taille appropriée n'est disponible, cette colonne indique Non (en rouge). Si l'unité logique est de niveau RAID 0, cette colonne indique Non (en noir).