## 解除鎖定邏輯磁碟機

當 ServeRAID 控制器執行某個陣列的「重新建置」作業時，它會重新建構儲存在 RAID 層次 1 和 RAID 層次 5 邏輯磁碟機中的資料。 不過，ServeRAID 控制器不會重新建構該陣列任何 RAID 層次 0 邏輯磁碟機所儲存的資料。 當 ServeRAID 控制器偵測到陣列有效，但資料可能已損壞時，RAID 層次 0 邏輯磁碟機內的資料暫停執行。

「重新建置」作業完成後，您可以解除 RAID 層次 0 邏輯磁碟機的暫時執行，再重新存取它們。 但是，請您記住，這部邏輯磁碟機可能含有毀損的資料。 所以，您必須重建資料、安裝資料，或從最近的備份磁碟或磁帶中將資料復置回來。

如果暫停執行的磁碟機要解除暫停執行狀態：

1. 按一下「主樹狀結構」中的這部邏輯磁碟機。
2. 按一下動作 --> 解除鎖定邏輯磁碟機。
3. 按一下是，瞭解邏輯磁碟機中的資料是無效的。 這時「ServeRAID 管理程式」會暫停執行解除鎖定的邏輯磁碟機。
4. 先起始設定所有邏輯磁碟機，之後，再使用它們。 如果需要更多資訊，請參閱起始設定邏輯磁碟機。
5. 從最近備份的磁碟或磁帶中，將資料回復到磁碟機中。