## Esempio di configurazione rapida

Se il server contiene:

- un'unità pronta di 1024 MB,
- Due unità pronte di 2150 MB,
- E quattro unità pronte di 4300 MB,

La configurazione rapida creerà tre array e un'unità hot-spare come segue:

Array A: La capacità totale di questo array è di 1024 MB (1 x 1024 MB) e contiene un'unità logica di livello RAID 0 da 1024 MB.

Array B: La capacità totale di questo array è di 4300 MB (2 x 2150 MB) e contiene un'unità logica di livello RAID 1 da 2150 MB.

Array C: La capacità totale di questo array è di 12900 MB (3 x 4300 MB) e contiene un'unità logica di livello RAID 5 da 8600 MB.

Hot-Spare: La configurazione rapida definisce una delle quattro unità di 4300 MB come unità hot-spare.

> > > Nota:

> > > - quando ci sono quattro o più unità della stessa capacità, la configurazione rapida raggruppa tre unità in un array (come nell'array C) e definisce una delle unità come hot-spare.
> > > - Un'unità hot-spare deve essere di capacità pari o superiore a quella dell'unità che deve sostituire. In questa configurazione, l'unità di 4300 MB può sostituire le unità danneggiate nell'array B o C. L'array A non è ridondante, quindi non viene utilizzata un'unità hot-spare.