## Sustitución y reconstrucción de un disco

Cuando una unidad de disco duro está fuera de servicio, se necesita una operación de Reconstrucción para reconstruir los datos de la unidad en su batería de disco respectiva. Los controladores de ServeRAID pueden reconstruir discos lógicos de nivel RAID-1 y nivel RAID-5, pero no pueden reconstruir datos almacenados en discos lógicos de nivel RAID-0. Para evitar problemas de integridad de datos, los controladores de ServeRAID bloquean los discos lógicos de nivel RAID-0 durante una operación de Reconstrucción. Después de que la operación de Reconstrucción se haya completado, puede desbloquear los disco lógicos de nivel RAID-0 y acceder a ellos de nuevo. Pero recuerde, el disco lógico puede contener datos dañados.

Para realizar una operación de Reconstrucción:

1. Pulse un disco físico fuera de servicio del árbol Principal.
2. Pulse Acciones --> Reemplazar disco y reconstruir.
3. Pulse Aceptar para utilizar la misma ranura de disco e ID de SCSI si ha reemplazado físicamente el disco fuera de servicio con un disco nuevo.

Una vez que haya reemplazado el disco fuera de servicio con un disco nuevo, el Gestor ServeRAID inicia automáticamente la reconstrucción del disco. El Gestor visualiza un indicador de progreso en la barra de estado.

Utilice esta acción en discos fuera de servicio que forman parte de un disco lógico crítico. Si el disco fuera de servicio no forma parte de ningún disco lógico crítico, pero está en la batería, no puede utilizar esta acción. Utilice Establecer el disco en línea en su lugar.

Avisos:

- El controlador de ServeRAID puede realizar sólo una operación de Reconstrucción cada vez.
- Si la batería contiene un disco lógico crítico, la operación de Reconstrucción modifica el estado de la unidad de disco duro de fuera de servicio a Reconstrucción. Después de que se haya completado la operación de Reconstrucción, el estado de la unidad de disco duro cambia de Reconstrucción a en línea. (Si reconstruye un disco preparado, el disco fuera de servicio se elimina de la batería de disco y se convierte en un disco de repuesto fuera de servicio.)
- La unidad de disco duro que se ha reconstruido debe ser del mismo tamaño o mayor que el disco anómalo.
- Si hay un disco de repuesto disponible, se iniciará automáticamente una operación de Reconstrucción.
- Si hay múltiples discos de repuesto disponibles, el controlador de ServeRAID busca en todos los discos en cada canal un disco de repuesto del tamaño adecuado. El primer disco de repuesto adecuado que se encuentra entra en estado de Reconstrucción.