### 8 つより多いドライブをもつ構成を ServeRAID-3L コントローラにインポートしてください。

説明: ストライプ単位サイズが 32 KB または 64 KB の時は、ServeRAID-3L コントローラはアレイ中で 8つを超えるドライブをサポートしません。

処置:

1. ServeRAID-3L コントローラを ServeRAID-3H コントローラと取り替えてください。ハード・ディスク・ドライブに保管された構成は、ServeRAID-3H コントローラまたはそれ以降のハードウェアでのみサポートされます。
   または
2. ストライプ単位サイズが 32 KB または 64 KB で、アレイの中に 8 つを超えるドライブが入っていない新規の構成を作成してください。
   注: 新規の構成を作成する時に、現在ハード・ディスク・ドライブ上にあるデータは破棄さることになります。