## Utilizzo dell'interfaccia ServeRAIDTM Manager

Prima di utilizzare ServeRAID Manager, riesaminare il layout dell'interfaccia a finestre.

1. Barra dei menu
2. Barra degli strumenti
3. Struttura ad albero principale
4. Pannello principale
5. Visualizzatore eventi
6. Barra di stato

L'interfaccia ServeRAID Manager può essere utilizzata per numerose operazioni. E' possibile:

- Selezionare le azioni dalla barra dei menu.
- Selezionare un oggetto dalla barra degli strumenti.
- Con il pulsante destro del mouse, selezionare una voce nella struttura ad albero principale.
- Trascinare oggetti da una visualizzazione ad albero all'altra, ad esempio, per aggiungere un'unità a un array.

### Barra dei menu

La barra dei menu fornisce i menu standard File, Visualizza, Azioni e Guida. In aggiunta all'utilizzo del mouse, è possibile utilizzare i tasti di scelta rapida per accedere alla barra dei menu. Le selezioni del menu Azioni sono disponibili anche quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un'icona nella struttura ad albero principale.

> Nota: nessuna azione del menu Azioni è disponibile quando si esegue una di queste operazioni:

> - Ricreazione
> - Sincronizzazione in primo piano
> - Migrazione dell'unità logica
> - Compressione o decompressione del livello RAID 5 potenziato
> - FlashCopy con opzione di backup

### Barra degli strumenti

La barra degli strumenti fornisce icone a percorso rapido per le attività più comuni.

### Struttura ad albero principale

La struttura ad albero principale fornisce una visualizzazione espandibile dei sistemi in gestione. E' possibile eseguire la maggior parte delle attività di manutenzione e configurazione, selezionando gli oggetti controller ServeRAID, array, unità logica, unità hot-spare o unità fisica dalla struttura ad albero principale.

La struttura ad albero principale visualizza quanto segue:

- Nodi di sistema indefiniti
- 12 controller su un sistema
- Otto array su un controller
- Otto unità logiche su un controller
- Tre canali su un controller
- 15 unità fisiche su un canale

La struttura ad albero principale visualizza un icona di avviso di sistema, se uno qualsiasi dei controller di un sistema presenta una delle seguenti condizioni:

- Un'unità fisica non funzionante
- PFA su un'unità fisica
- Un'unità logica critica o offline
- Un'unità logica bloccata
- Un errore di cache di backup batteria
- Un controller che non risponde
- Un errore di enclosure

Se uno dei sistemi presenta un'icona di avviso , anche l'icona dei sistemi gestiti visualizza la rispettiva icona di avviso .

### Pannello principale

Il pannello principale fornisce informazioni su oggetti specifici o istruzioni di configurazione. Quando ServeRAID Manager è in modalità Informazioni e si seleziona un oggetto nella struttura ad albero principale, vengono visualizzate informazioni sull'oggetto in questo pannello. In modalità Configurazione, le istruzioni necessarie a configurare il sottosistema ServeRAID vengono visualizzate in questo pannello.

### Visualizzatore eventi

Il visualizzatore eventi fornisce informazioni sullo stato e messaggi per il sottosistema ServeRAID. Ogni evento include:

- Un'icona
  Queste icone denotano la gravità dell'evento:
  - Informazioni
  - Avviso
  - Errore

- Data e ora
  Indica quando l'evento è stato generato.

- Nome dell'host in cui è stato generato l'evento
Nota: alcuni eventi non includono un nome host.

- Descrizione
  Gli eventi possono informare dell'avvio di un'operazione di ricreazione, dell'applicazione di una configurazione, del rilevamento di un danno a un'unità e di altri problemi, che potrebbero verificarsi nei sistemi gestiti. Gli eventi relativi ai sistemi remoti vengono visualizzati quando:
  - Il sistema locale viene definito in un elenco di notifica di un sistema remoto.
  - Se il sistema remoto è stato aggiunto alla struttura ad albero principale mediante l'opzione Aggiungi sistema remoto.

Nota: tutti gli eventi Avviso ed Errore generano un allarme sonoro, che informa dell'evento.

E' possibile fare doppio clic su un evento nel visualizzatore eventi e viene visualizzata la finestra dei dettagli di configurazione. Questa finestra contiene le stesse informazioni del visualizzatore eventi, ma in un formato più leggibile. Alcuni eventi riporteranno dettagli aggiuntivi in questa finestra.

Se ServeRAID Manager non si trova in modalità CD avviabile, tutti gli eventi vengono inclusi in un file di registro, RAIDEVT.LOG. Se il file supera i 200 KB, il file viene copiato in RAIDEVT.OLD e viene creato un nuovo RAIDEVT.LOG. Se RAIDEVT.OLD esiste già, viene sovrascritto.

### Barra di stato

La barra di stato visualizza le seguenti informazioni da sinistra a destra:

- Icona e testo di stato complessivo dei sistemi gestiti. L'icona è identica a quella dei sistemi gestiti, visualizzata nella struttura ad albero. Il testo informa se ServeRAID Manager ha rilevato problemi su uno dei sistemi.

  Nota: è possibile trascinare le barre verticali a destra e sinistra per regolare la visualizzazione delle informazioni della barra di stato. Potrebbe essere necessario regolare la barra verticale, per visualizzare il testo sullo stato complessivo dei sistemi gestiti.

- Percorso della struttura corrente.

- ServeRAID Manager visualizza in questo riquadro un indicatore di stato con etichetta se il sistema attualmente selezionato dispone di uno o più controller, contenenti un'unità logica sottoposta a una delle seguenti azioni:
  - Ricreazione
  - Migrazione
  - Sincronizzazione (in primo piano o sullo sfondo)
  - Compressione o decompressione (solo livello RAID 5E)
  - FlashCopy

  Se nessuna azione è in esecuzione il riquadro è vuoto.

  L'indicatore di stato è etichettato con il numero di controller e il numero di unità logica. Se più controller sono sottoposti a una di queste operazioni, in questo riquadro sar visualizzato lo stato del controller selezionato.