## 驗證叢集

您可以利用這個動作來判斷是否已正確架構叢集的架構。 在「可啟動 CD」模式中，無法使用這個動作； 在「ServeRAID 管理程式」是另一程式的外掛程式，也無法使用這個動作。

1. 按一下「主樹狀結構」中的系統。

2. 按一下動作 --> 驗證叢集。 這時會開啟「驗證叢集」視窗。 您在第 1 步驟中選取的系統會列在「節點 A」方塊中。
   備註：您不能在「驗證叢集」視窗中，變更「節點 A」系統。 如果您選取了不同的系統，請按一下取消來回到「主樹狀結構」。

3. 從「節點 B」下拉清單方塊中，選取第二個系統。
   備註：「節點 B」系統的預設值是「主樹狀結構」中，在「節點 A」系統之外的第一個系統。 如果「主樹狀結構」中沒有遠端系統，請按一下取消，回到「主樹狀結構」，加入一個遠端系統。

4. 按一下啟動。 「ServeRAID 管理程式」會掃描兩個系統來驗證架構。 進度指示器會指出驗證的進度。

5. 如果您要在驗證完成之前停止驗證，請按一下取消。 否則，如果「ServeRAID 管理程式」發現架構有問題，它會在訊息欄位中，報告這些問題。 如果架構沒有問題，訊息欄位只會指出找到了叢集的配對。

6. 如果要在簡易閱讀視窗內檢視問題報告事件，請按兩下訊息欄位內的事件。

7. 如果要儲存訊息欄位的內容，請按一下儲存。 這時會開啟「另存新檔」視窗。 請指定訊息欄位日誌的檔案名稱，再按一下確定。

8. 按一下完成來結束「驗證叢集」視窗。 如果架構發生問題，請利用架構叢集動作來修正問題； 再重新利用驗證叢集。

### 另請參閱

架構叢集作業的 ServeRAID 控制器
IBM Netfinity ServeRAID-4H Ultra160 SCSI 控制器 使用者參考手冊