## 在通知管理器中使用系统

可以在“通知管理器”中使用下列功能部件：

- 添加系统
- 删除系统
- 修改系统

- 发送测试事件

在将“ServeRAID 管理器”用作部署时，不能使用这些操作。

### 添加系统

使用此操作将新系统添加至通知列表。将把此系统上发生的所有事件通知添加到列表中的每个新系统。

1. 单击添加系统。
2. 输入要添加的系统的主机名或 TCP/IP 地址。
3. 输入远程系统“启动”端口号的 TCP/IP 端口。缺省端口为 34571。若在“用户首选项”中更改了远程系统上的系统“启动”端口号，则在此处输入该号码。
4. 单击添加。
5. 继续添加系统，或单击取消关闭该窗口。

在将系统添加至通知列表之后，“ServeRAID 管理器” 将尝试连接到该远程系统并发送一组初始事件。“管理器”使用这些事件来更新正在远程系统上运行的“ServeRAID 管理器”界面。

### 删除系统

使用此操作从通知列表中删除远程系统。

1. 单击想要从通知列表中删除的系统。
2. 单击删除系统。
3. 单击是进行确认。“ServeRAID 管理器” 会从通知列表中删除该系统。

在删除远程系统之后，“管理器”不再将本地系统上发生的事件通知远程系统。

### 修改系统

使用此操作修改远程系统的主机名、TCP/IP 地址或端口号。

1. 单击通知列表中想要修改的系统。
2. 单击修改系统。“主机特性”窗口打开。
3. 在适当的输入字段中更改主机特性。
4. 单击确认。

### 发送测试事件

使用此操作将测试事件发送到远程系统。

1. 单击通知列表中想要将测试事件发送到的系统。
   注意：若未单击任何系统或单击了多个系统，则禁用此操作。
2. 单击操作 --> 发送测试事件。一个窗口打开，报告测试成功与否。该测试事件不会出现在“通知事件”列表的“上次发送的事件”列中。
   注意：若测试失败，则验证下列项并再试发送的测试：
   1. 输入了正确的 TCP/IP 信息。
   2. “ServeRAID 管理器” 正在远程系统上运行。
3. 单击确认。