## Définition des préférences utilisateur

La fenêtre Préférences utilisateur vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Modifier les paramètres d'initialisation,
- Définir les paramètres d'accès à distance,
- Modifier les paramètres relatifs à l'alerte.

### Modification des paramètresd'initialisation

L'initialisation d'une unité logique efface les 1024 premiers secteurs de l'unité et empêche l'accès aux données stockées précédemment sur l'unité. Par défaut, la case est cochée. Lorsque ce mode est activé, le Gestionnaire ServeRAID initialise automatiquement chaque nouvelle unité logique et empêche l'accès à la fonction d'initialisation manuelle.

1. Cliquez sur l'onglet Paramètres d'initialisation.
2. Cochez la case pour activer ou désactiver l'initialisation automatique des unités logiques.
3. Cliquez sur OK.

   Attention : si vous décochez (désactivez) l'initialisation automatique, le gestionnaire n'initialisera pas chaque unité logique (en écrivant des zéros dans les 1024 premiers secteurs de l'unité logique) lors de sa création. Vous devrez toujours initialiser toutes les nouvelles unités logiques définies avant de stocker des données.

### Indication des paramètres d'accès à distance

Remarque :ces paramètres ne sont pas disponibles en mode démarrage CD ou lorsque le Gestionnaire ServeRAID est une extension d'un autre programme.

Si vous voulez exécuter le Gestionnaire ServeRAID en mode local uniquement, suivez les instructions ci-après.

1. Cliquez sur l'onglet Paramètres d'accès à distance.
2. Cochez la case Local uniquement. Si vous cochez cette case, la zone d'entrée du numéro de port sera grisée.
3. Cliquez sur OK.
4. Redémarrez le gestionnaire pour que les nouveaux paramètres soient pris en compte.

Lorsque vous redémarrerez le gestionnaire, le réseau TCP/IP sera désactivé. En mode local uniquement, vous ne pouvez contrôler aucun système distant et aucun système distant ne peut contrôler votre système.

Si vous voulez exécuter le Gestionnaire ServeRAID en mode réseau, effectuez les opérations ci-dessous.

###

1. Cliquez sur l'onglet Paramètres d'accès à distance.
2. Si la case Local uniquement est cochée, désélectionnez-la.
3. Si le numéro de port par défaut entraîne un conflit, entrez un nouveau numéro de port dans la zone. Le numéro de port par défaut est 34571.
4. Cliquez sur OK. Le Gestionnaire ServeRAID stocke le numéro de port dans un fichier.
5. Redémarrez le gestionnaire pour que les nouveaux paramètres soient pris en compte.

### Modification des paramètres de l'alerte

Tous les événements d'avertissement et d'erreur déclenchent une alerte sonore toutes les cinq minutes afin de vous prévenir. Vous pouvez régler les paramètres de l'alerte en procédant aux étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur l'onglet Paramètres d'alerte.
2. Cochez la case permettant d'activer ou de désactiver l'alerte à répétition.
   Remarque : si vous désactivez l'alerte, vous n'entendrez pas de signal sonore lors de la réception d'événements indiquant des incidents.
3. Si vous avez activé l'alerte, vous pouvez régler l'intervalle de temps (en secondes) entre chaque alerte. La valeur par défaut est de 300 secondes (c'est-à-dire 5 minutes).
4. Si vous avez activé l'alerte, vous pouvez régler la durée du signal sonore de l'alerte. La valeur par défaut est de 3 signaux sonores.
5. Cliquez sur OK.
6. Redémarrez le gestionnaire pour que les paramètres soient pris en compte.