### No se pudo copiar la configuración desde el disco del canal [número], ID SCSI [número], al controlador [número].

Explicación: La configuración en el disco especificado contiene una batería con más de 8 discos físicos. El controlador ServeRAID-3L no da soporte a más de 8 discos en una batería cuando el tamaño de la unidad de distribución de datos es de 32 KB o de 64 KB.

Acción:

1. Reemplace el controlador ServeRAID-3L con un controlador ServeRAID-3H. La configuración almacenada en la unidad de disco duro especificada sólo se soporta en un controlador ServeRAID-3H o hardware posterior.
   o
2. Cree una nueva configuración que no contenga más de 8 discos en una batería y con un tamaño de unidad de distribución de datos de 32 KB o de 64 KB.
   Aviso: Al crear una configuración nueva, los datos que se encuentren en las unidades de disco duro se destruirán.