## Habilitación e inhabilitación de la modalidad desatendida

(Sólo modalidad de CD arrancable.)

Utilice esta acción para modificar el valor de la modalidad desatendida. Este valor determina el modo en el que el código de arranque del ServeRAID (es decir, BIOS) maneja las anomalías durante un arranque del sistema. El valor por omisión es Inhabilitado.

1. Pulse un controlador del árbol Principal.
2. Pulse Acciones --> Acciones de formación de clústeres.
3. Pulse Habilitar/Inhabilitar modalidad desatendida.
4. Pulse Sí.

### Consulte también el apartado:

Comprensión de la modalidad desatendida