## 以實體磁碟機建立陣列和熱備用磁碟機

建立磁碟陣列可以增進安全性、效能以及可靠性。

1. 若要建立陣列，只要將實體磁碟機從左樹狀結構拖移至右樹狀結構中標有下列項目之一的圖示即可：

- 新增陣列
- 新陣列，後面跟著一個字母（如新陣列 B）。

  > 備註：

  > 1. 如果您要移動通道中所有備妥的磁碟機，您也可以拖曳整個通道。
  > 2. 如果您要從新陣列中移除一部實體磁碟機， 再將它拖回左樹狀結構即可。

2. 若要建立熱備用磁碟機，只要將實體磁碟機從左樹狀結構拖移至右樹狀結構中標有 熱備用磁碟機的圖示即可。左樹狀結構中的圖示將會變更為熱備用圖示，而磁碟機將會出現在右樹狀結構中的熱備用磁碟機分支，作為「新熱備用」。

   要訣：如果您想變更「新熱備用」回到備妥磁碟機，請將它拉回左樹狀結構即可。

3. 如果您要建立一個跨接陣列，請按一下跨接陣列方塊。
4. 在定義完所有的陣列和熱備用磁碟機之後，請按下一步。您可能要先驗證已經沒有剩下的備妥磁碟機。
   - 如果您不是要建立跨接陣列，建立邏輯磁碟機視窗將會開啟。
   - 如果您是要建立跨接陣列，建立跨接陣列視窗就會開啟。

按上一步可以返回快速和自訂架構模式選項視窗。
按取消可以離開「架構」模式，返回系統管理資訊視窗。

### 亦請參閱

瞭解建立陣列
範例架構

###