## ドライブからの構成のコピー

このアクションは、すべての物理ハード・ディスク・ドライブから、構成を ServeRAID コントローラにコピーするために使用 します。このアクションは、コントローラの取り替え時、および新規のコントローラでオリジナルの構成を再確立したい時に有用です。

クラスター環境でコントローラを取り替える場合には、クラスターの構成を選択することによって、最初にクラスター・パラメーターを構成しなければなりません。クラスター・パラメーターは以下の通りです。

- コントローラ名
- パートナー・コントローラ名
- SCSI イニシエータ ID

これらのパラメーターを定義した後で、このアクションを使用して非共有ドライブ (複数) からのみ、構成を新規コントロー ラにコピーすることができます。

1. メイン・ツリーからコントローラをクリックします。
2. 「アクション」 --> 「構成をドライブからコントローラにコピー」をクリックします。
3. クラスターが使用可能になっている場合には、メニューから次の１つをクリックしてください。

- 非共有 206
- 非共有 207

4. 「はい」をクリックします。