## Konfigurieren des ServeRAID-Controllers für die Clusterbildung

Mit Hilfe dieser Aktion können Sie ServeRAID-Einstellungen für Clusterbildung oder hohe Verfügbarkeit konfigurieren und anzeigen. Für die Konfiguration eines Clusters brauchen Sie entsprechend Hardware und Software. Der ServeRAID-Controller unterstützt zwei Systeme in einem Cluster.

ServeRAID Manager kann den Controller-Name, den Controller-Name des Partners und den Initiator-Bezeichner nur im CD-Startmodus konfigurieren, andernfalls können Sie diese Informationen nur anzeigen.

1. Klicken Sie auf einen Controller in der Hauptbaumstruktur.
2. Klicken Sie auf in der Funktionsleiste.

3. Geben Sie die Namen von Controller und Partner-Controller ein. Sie können einen Namen mit bis zu 12 Zeichen angeben. Wenn Sie den Namen des Partner-Controllers eingeben, werden die Mischgruppeninformationen im Fenster angezeigt.
   Hinweis: Bei Namen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

4. Wählen Sie die Initiator-Bezeichner. Diese können entweder den Wert 6 oder 7 haben.
   Hinweis: Der Initiator-Bezeichner muß sich von dem des Partner-Controllers unterscheiden. Der Standardwert ist 7.

5. Wenn bei einem Controller-Ausfall ein logisches Laufwerk an einem anderen Controller zusammengeführt werden soll, aktivieren Sie das Kästchen Gemeinsam. Wenn das logische Laufwerk nicht an einem anderen Controller zusammengeführt werden soll, aktivieren Sie das Kästchen Nicht gemeinsam.

   Hinweis:

   > Nicht gemeinsam ist die Standardeinstellung f³r alle logischen Laufwerke. Die Nummer der Mischgruppe wird festgelegt als [200 + dem Wert des Initiator-Bezeichners]. Sie können die Nummer der Mischgruppe für ein nicht gemeinsames logisches Laufwerk nicht ändern.

   > Wenn ein logisches Laufwerk als gemeinsam definiert wird, müssen sich alle Laufwerke in dem logischen Laufwerk auf einem gemeinsamen Kanal befinden.

6. Geben Sie die Nummer der Mischgruppe f³r das gemeinsame logische Laufwerk ein. Diese muß sich von der des Partner-Controllers unterscheiden (d.h. die Nummer der Mischgruppe für jedes der logischen Laufwerke auf dem Partner-Controller muß sich von dieser Nummer der Mischgruppe unterscheiden).

   Hinweis: Als Standardwert f³r die Nummer der Mischgruppe wird die Nummer des logischen Laufwerks genommen.

Sie können Nummern für Mischgruppen für ein logisches Laufwerk konfigurieren, das Sie während der aktuellen Sitzung in ServeRAID Manager konfiguriert haben. Wenn Sie seit dem Erstellen des logischen Laufwerks den Manager verlassen haben, können Sie für das Laufwerk keine Nummern für Mischgruppen konfigurieren. Die Nummern der Mischgruppen von bereits vorhandenen logischen Laufwerken können Sie nur im CD-Startmodus ändern.

Wenn Sie beide Controller für die Clusterbildung konfiguriert haben, können Sie auf Gemeinsame Laufwerke anzeigen klicken, um die physischen Laufwerke eines bestimmten Controllers anzuzeigen.