## 구성 요약 차트의 이해

구성 요약 차트는 기본 패널(오른쪽 패널)에 있습니다. 차트는 사용자가 적용을 누를 경우 ServeRAID 관리자가 컨트롤러를 어떻게 구성할지를 보고합니다.

컬럼 | 표시 정보
1 | 논리 드라이브 번호. 새 논리 드라이브인 경우 번호 옆에 새로 작성이라고 표시됩니다.
2 | 논리 드라이브의 크기(MB).
3 | 논리 드라이브의 RAID 레벨.
4 | 해당 논리 드라이브를 포함하고 있는 어레이의 문자.
5 | 어레이 안의 물리 드라이브가 실패할(작동 불능이 될) 경우, 논리 드라이브에 사용 가능한 핫스페어 드라이브가 있어야 하는지의 여부. 적절한 크기의 핫스페어 드라이브가 사용 가능하면 이 컬럼이 예라고 표시됩니다. 리던던트 논리 드라이브가 있으나 (즉, RAID 레벨-1, 1E 또는 5) 적절한 크기의 핫스페어 드라이브가 사용 가능하지 않으면 이 컬럼이 아니오(빨간색)라고 표시됩니다. 논리 드라이브가 RAID 레벨-0인 경우 이 컬럼은 아니오(검은색)라고 표시됩니다.