## Cómo guardar una configuración imprimible y registros de eventos

Utilice esta acción para guardar un informe de la configuración y registros de eventos que se pueden imprimir.

1. Pulse un servidor del árbol Principal.
2. Pulse Acciones --> Guardar configuración imprimible y registro de eventos. Se abrirá la ventana Guardar archivo.
3. Elija el nombre del archivo y directorio para el informe. El directorio por omisión es el directorio en el que el Gestor ServeRAID está instalado. El nombre del archivo por omisión es RaidInfo.log.
   Aviso: Si está en la modalidad de de CD arrancable, sólo puede guardar en la unidad A:.

El Gestor ServeRAID copia en un archivo de texto toda la información sobre los siguientes elementos de configuración:

- Cada controlador en el sistema seleccionado
- Cada disco físico del controlador
- Cualquier batería del controlador
- Cualquier disco lógico del controlador
- El contenido del visor de eventos del Gestor ServeRAID

Asimismo, el Gestor ServeRAID copia todos los eventos del archivo de registro de eventos interno del controlador en los archivos de texto siguientes:

- RaidSoft.log contiene todos los eventos de software.
- RaidHard.log contiene todos los eventos de hardware.
- RaidDDD.log contiene todos los eventos de disco fuera de servicio.
- RaidDev.log contiene todos los eventos de unidad.

Aviso: El Gestor ServeRAID guarda todos los eventos que están actualmente en el Archivo de registro de eventos, no sólo los eventos asociados con el sistema seleccionado.