## Identification d'unités

Vous pouvez identifier le matériel sur le serveur car le voyant lumineux associé au matériel sélectionné clignote.

1. Cliquez sur une des icônes de l'arborescence principale, à l'exception des icônes Systèmes gérés ou Système .
2. Cliquez sur Actions --> Identifier.

   Le Gestionnaire ServeRAID envoie une commande au microcode pour faire clignoter un ou plusieurs voyants d'unités physiques :

   - en fonction de l'élément sélectionné dans l'arborescence principale
   - si cet élément et ses sous-systèmes sont tous contrôlés par une unité sous boîtier

3. Cliquez sur OK pour arrêter le clignotement des voyants lumineux.

### Utilisation de l'option Identifier pour reconnaître vos systèmes

Lorsque vous sélectionnez cette option pour une icône de l'arborescence principale, le Gestionnaire ServeRAID déclenche le clignotement du voyant de ou des unités associées à l'icône sélectionnée.

En fonction de l'élément sélectionné dans l'arborescence principale, vous pouvez identifier :

- une unité,
- toutes les unités,
- un canal d'unités,
- une unité logique,
- toutes les unités logiques,
- une grappe de disques fractionnée,
- toutes les grappes de disques.

Vous ne pouvez effectuer qu'une seule sélection à la fois. Le voyant continue à clignoter jusqu'à ce que vous cliquiez sur OK dans la fenêtre de message.

L'option Identifier ne fonctionne que sur des contrôleurs dotés d'un processeur SAF-TE et du microcode approprié. Le processeur utilise un ID SCSI ; il se présente donc comme suit dans l'arborescence principale :

Boîtier

Si le voyant d'une unité ou d'une série d'unités ne clignote pas, cela signifie que le sous-système, ou du moins une partie du sous-système, n'est pas contrôlé par un processeur SAF-TE.

Par exemple, si le canal 1 SCSI possède un processeur SAF-TE mais pas le canal 3 et que vous faites une sélection pour identifier toutes les unités physiques, seul le voyant du canal 1 clignotera.

L'option Identifier est notamment utile pour les gestionnaires de boîtiers tels que Netfinity EXP15. Vous pouvez utiliser cette option pour savoir de quelles unités dans le boîtier vous avez besoin avant de les extraire du boîtier.

Si un processeur SAF-TE existe et que le contrôleur prend en charge l'identification d'unité, vous pouvez identifier les composants en suivant les instructions ci-après.

Cliquez avec le bouton droit sur... | pour identifier...
Contrôleur | toutes les unités physiques figurant sur le contrôleur
Grappes de disques | toutes les unités physiques figurant dans toutes les grappes de disques
Unités logiques | toutes les unités physiques dans toutes les unités logiques
Unités physiques | toutes les unités physiques
Unités de secours | toutes les unités de secours
Grappe de disques ? | toutes les unités physiques se trouvant dans la grappe de disques sélectionnée
Grappe de disques fractionnée ? | toutes les unités physiques se trouvant dans la grappe de disques fractionnée sélectionnée
Unité logique ? | toutes les unités physiques associées à l'unité logique sélectionnée
Unités logiques dans la grappe de disques ? | toutes les unités physiques associées aux unités logiques sélectionnées
Unités logiques dans la grappe de disques fractionnée ? | toutes les unités physiques associées aux unités logiques sélectionnées
Unité physique ? | l'unité physique sélectionnée
Unités physiques dans la grappe de disques ? | toutes les unités physiques dans la grappe de disques sélectionnée
Unités physiques dans la grappe de disques fractionnée ? | toutes les unités physiques dans la grappe de disques sélectionnée
Canal ? | toutes les unités physiques sur le canal sélectionné