## Choix entre les modes Configuration expresse et Configuration personnalisée

Le mode Configuration expresse est une solution rapide pour configurer votre contrôleur ServeRAID. Vous effectuez ainsi la configuration ServeRAID la plus efficace en fonction du nombre d'unités prêtes disponibles et de leur capacité sur votre système. Si au moins quatre unités prêtes de capacité identique sont disponibles, ce mode de configuration définira une unité de secours.

Mode Configuration expresse :

- Regroupe de 8 à 16 unités prêtes de capacité identique dans une grappe de disques, en fonction de la taille de l'unité de segmentation.
- Définit une unité logique pour chaque grappe.
- Définit la taille maximum autorisée pour l'unité logique en fonction de la quantité d'espace disponible.
- Attribue le niveau RAID le plus élevé (mais pas le niveau RAID 5 Avancé), en fonction du nombre d'unités physiques disponibles.
- Définit une unité de secours si au moins quatre unités de disques durs de capacité identique.

Remarque : si vous cliquez sur Configuration expresse, vous pouvez consulter et valider la configuration avant son application par le Gestionnaire ServeRAID. Si vous avez besoin de modifier la configuration, vous pouvez le faire à partir du panneau de consultation.

Vous pouvez utiliser le mode Configuration personnalisée pour configurer manuellement le sous-système ServeRAID. Vous pouvez ainsi :

- Sélectionner les unités physiques à inclure dans chaque grappe.
- Sélectionner les unités physiques que vous voulez utiliser comme unités de secours.
- Définir le nombre, la taille et le niveau RAID des unités logiques pour chaque grappe.
- Consulter le récapitulatif de configuration.

###