## Austauschen eines funktionsunfähigen Hot-Spare-Laufwerks

Sie können diese Aktion nur auf funktionsunfähige Laufwerke anwenden, die nicht Teil eines Plattenstapels sind.

1. Klicken Sie in der Hauptbaumstruktur auf das funktionsunfähige physische Laufwerk.
2. Klicken Sie auf Aktionen --> Funktionsunfähiges Laufwerk austauschen.
3. Entfernen Sie das funktionsunfähige Laufwerk, und tauschen Sie es gegen ein neues Laufwerk aus.
4. Klicken Sie auf Ja.
5. Installieren Sie das Ersatzlaufwerk. Nach der Installation des Laufwerks legt ServeRAID Manager das neue Laufwerk als Hot-Spare-Laufwerk fest.