## 配置物理驱动器

如果正在配置物理驱动器、阵列和跨越阵列， 则您可能想要复查下列信息：

- 创建阵列和热备用驱动器

- 了解创建阵列

- 创建跨越阵列
- 了解创建跨越阵列
- 使用控制器和阵列
- 识别“定制配置物理驱动器”图符
- 步骤的整体次序，用于配置 ServeRAID 控制器

“主目录树”仅显示就绪驱动器。系统图符是“主目录树”的根。从根开始，目录树按下列次序展开：

1. 控制器
2. 物理驱动器
3. SCSI 通道
4. 驱动器

“主屏面”（即，右屏面）显示目录树，且将控制器作为根。 此目录树 显示下列各项：

- 将在完成配置时定义的阵列。

- 将在完成配置时定义的热备用驱动器。

- 所有阵列的大小。

- 所有物理驱动器的大小。

- 在每个阵列中定义哪些物理驱动器。

- 哪些物理驱动器将被定义为热备用驱动器。

右边的目录树中有两种类型的项目： 新项目和现存项目。如果新项目尚未处于配置中， 则可更改它们。您不能更改或删除现存项目。

如果想要创建跨越阵列，则单击跨越阵列框。单击下一步时， “主目录树”仍会将该系统图符显示为“主目录树”的根。从根开始，该目录树展开至控制器及其阵列。“主屏面”（即，右屏面）显示目录树，且将控制器作为根。此目录树显示下列各项：

- 将在完成配置时定义的跨越阵列。

- 所有阵列的大小。

### 工具栏

当前主题
查看屏面的上下文有关帮助。

### 菜单栏

视图 ==>
  工具栏
    打开与关闭工具栏。缺省值为“打开”（即，已选择）。
  状态栏
    打开与关闭状态栏。缺省值为“打开”（即，已选择）。
操作 ==>
  对选择的“主目录树”图符有效的任何操作显示在此菜单中。
    注意：如果没有对选择的对象有效的操作， 则“操作”菜单将会变灰。
帮助 ==>
  当前主题
    查看屏面的上下文有关帮助。
  查找
    在帮助系统中查找一个或多个指定的单词，并显示包括这些单词的主题列表。
  索引
    显示帮助系统索引。
  内容
    显示帮助系统的目录。可以使用这些内容来熟悉帮助系统主题。
  关于 ServeRAID 管理器
    显示 ServeRAID 管理器的版本号、版权和法律信息。