## Auswerten eines Clusters

Mit Hilfe dieser Aktion können Sie überprüfen, ob Ihre Cluster korrekt konfiguriert sind. Diese Aktion steht nicht im CD-Startmodus zur Verfügung, oder wenn ServeRAID Manager als Plug-In in einem anderen Programm verwendet wird.

1. Klicken Sie in der Hauptbaumstruktur auf ein System.

2. Klicken Sie auf Aktionen --> Cluster überprüfen. Das Fenster Cluster überprüfen wird geöffnet. Das in Schritt 1 ausgewählte System wird im Feld Knoten A aufgelistet.
   Hinweis: Das Knoten A-System kann im Fenster Cluster auswerten nicht geändert werden. Um ein anderes System auszuwählen, klicken Sie auf Abbrechen, um zur Hauptbaumstruktur zurückzukehren.

3. Wählen Sie Ihr zweites System aus der verdeckten Liste im Feld Knoten B.
   Hinweis: Das Knoten B-System nimmt im Gegensatz zum Knoten A-System standardmäßig den Wert des ersten Systems in der Hauptbaumstruktur ein. Wenn die Hauptbaumstruktur keine fernen Systeme enthält, klicken Sie auf Abbrechen, um zur Hauptbaumstruktur zurückzukehren, und fügen Sie ein fernes System hinzu.

4. Klicken Sie auf Start. ServeRAID Manager durchsucht beide Systeme, um die Konfiguration zu prüfen. Der Fortschritt der Gültigkeitsprüfung wird im Statusanzeigefeld angezeigt.

5. Wenn Sie die Gültigkeitsprüfung vor ihrem Abschluß abbrechen möchten, klicken Sie auf Abbrechen. Wenn ServeRAID Manager auf Probleme in der Konfiguration gestoßen ist, werden diese in einem Nachrichtenfeld angezeigt. Wenn keine Probleme vorhanden sind, werden im Nachrichtenfeld lediglich die Cluster-Paare angezeigt.

6. Um die Ereignisse des Fehlerberichts in einem übersichtlichen Fenster anzuzeigen, doppelklicken Sie auf ein Ereignis im Nachrichtenfeld.

7. Um den Inhalt des Nachrichtenfelds zu speichern, klicken Sie auf Speichern. Das Fenster Speichern unter wird geöffnet. Geben Sie einen Dateinamen für das Nachrichtenfeldprotokoll an, und klicken Sie auf OK.

8. Klicken Sie auf Fertig, um das Fenster Cluster auswerten zu verlassen. Wenn die Konfiguration Probleme aufweist, können Sie diese mit Hilfe der Aktion Für Clusterbildung konfigurieren korrigieren. Verwenden Sie dann erneut die Aktion Cluster auswerten.

### Siehe ebenfalls:

Konfigurieren des ServeRAID-Controllers für die Clusterbildung
IBM Netfinity ServeRAID-4H Ultra160 SCSI Controller User's Reference