## Erstellen von logischen Laufwerken

Jeder ServeRAID-Controller unterstützt bis zu 8 logische Laufwerke.

1. Klicken Sie in der Baumstruktur auf den Plattenstapel, für den Sie logische Laufwerke erstellen möchten. Das Kreisdiagramm stellt den ausgewählten Plattenstapel dar. Die Größe (in MB) des freien Speicherbereichs und der insgesamt im Plattenstapel zur Verfügung stehende Speicherbereich werden rechts neben dem Kreisdiagramm angezeigt. Der freie Speicherbereich wird im Kreisdiagramm purpurrot angezeigt.

   > Hinweis: Sie können für Ihren Plattenstapel bis zu acht logische Laufwerke definieren. Wenn Sie vorhaben, ein logisches Laufwerk zu migrieren, definieren Sie nicht mehr als sieben logische Laufwerke. Die Migration eines logischen Laufwerks erfordert ein freies logisches Laufwerk.

2. Wählen Sie die RAID-Stufe, die Sie den logischen Laufwerken zuordnen möchten, aus dem Listenfenster RAID-Stufe. Sie können zwischen RAID-Stufe-0, RAID-Stufe-1, RAID-Stufe-1E, RAID-Stufe-5 oder RAID-Stufe-5E je nach der Anzahl der logischen Laufwerke im Plattenstapel wählen.

   > Hinweis: Normalerweise ist das zuerst definierte logische Laufwerk das Systemstartlaufwerk (Boot).

   > > > Wenn Sie die Option RAID-Stufe ändern verwenden, müssen Sie allen logischen Laufwerken im Plattenstapel dieselbe RAID-Stufe zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der RAID-Stufe.

3. Wählen Sie eine Größe für das logische Laufwerk. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Größe (d.h. den Speicherplatz in MB, der für die Speicherung von Daten verwendet wird) auszuwählen:

   > - Geben Sie die Größe im Editierfeld ein.

   > - Definieren Sie die Größe mit Hilfe der Schiebeleiste als Anteil in Prozent der insgesamt im Plattenstapel zur Verfügung stehenden Kapazität.

   > Hinweis:

   > > > Wenn Sie bereits andere logische Laufwerke für diesen Plattenstapel definiert haben, zeigt das Kreisdiagramm die Größen der vorhandenen logischen Laufwerke und die Größe des verfügbaren freien Speicherbereichs an.
   > > > Die tatsächliche Größe des logischen Laufwerks kann sich leicht von der von Ihnen gewählten Größe unterscheiden. Die Größe des logischen Laufwerks wird durch die RAID-Stufe und die Anzahl der Festplattenlaufwerke festgelegt. Ein Plattenstapel, der beispielswiese aus drei 1 GB-Festplattenlaufwerken mit einem erforderlichen logischen Laufwerk der RAID-Stufe-0 mit 1000 MB besteht, enthält tatsächlich nur 999 MB, da die Daten einheitenübergreifend auf alle drei Laufwerke mit jeweils 333 MB pro Laufwerk gespeichert werden.

4. Nachdem Sie alle logischen Laufwerke für jeden neuen Plattenstapel definiert haben, klicken Sie auf Weiter, und fahren Sie mit dem Bildschirm Zusammenfassung fort.

Wenn Sie zu Physische Laufwerke konfigurieren zurückkehren möchten, klicken Sie auf Zurück.