## Elección entre las modalidades de configuración Rápida y Personalizada

La configuración Rápida proporciona una vía de acceso rápida y sencilla para configurar automáticamente el controlador de ServeRAID. Esta opción crea la configuración más eficiente de ServeRAID basada en el número y capacidad de los discos preparados disponibles en el sistema. Si están disponibles cuatro o más discos con la misma capacidad, esta opción también define un disco de repuesto dinámico.

Configuración de la modalidad Rápida:

- Agrupa hasta 8 ó 16 discos preparados de la misma capacidad dentro de una batería de discos, dependiendo del tamaño de la unidad de distribución de datos.
- Define un disco lógico para cada batería.
- Define el tamaño máximo posible del disco lógico, basado en la cantidad de espacio libre disponible.
- Asigna el nivel RAID más alto posible (pero no nivel RAID-5 Enhanced), basado en el número de discos físicos disponibles.
- Define un disco de repuesto dinámico, si hay cuatro o más unidades de disco duro de la misma capacidad.

Aviso: Si pulsa Rápida, también podrá revisar y aprobar la configuración antes de que el Gestor ServeRAID aplique la configuración. Si necesita modificar la configuración, puede hacerlo desde el panel de repaso.

También puede utilizar la configuración Personalizada para configurar manualmente el subsistema de ServeRAID. Al utilizar esta vía de acceso, puede:

- Seleccionar los discos físicos que desea incluir en cada batería.
- Seleccionar los discos físicos que desea utilizar como repuestos dinámicos.
- Definir el número, tamaño y nivel RAID de los discos lógicos para cada batería.
- Revisar el resumen de la configuración.

###