## 瞭解等量單位大小

使用 RAID 技術，資料會等量儲存於實體磁碟機陣列。這個資料分送方案會配合作業系統要求資料的方式。等量單位的集成 (從陣列的第一部磁碟機到陣列的最後一部磁碟機) 稱為一個 Stripe。

先儲存的資料在後續資料儲存於陣列中下一部磁碟機之前，會以某一微小的量儲存於陣列中的某一部磁碟機，該微小的量稱為等量單位大小。

將等量單位大小設定成接近系統 I/O 要求大小的值之後，您就可以控制等量單位大小，且讓 ServeRAID 控制器的效能提昇到最高。 系統 I/O 要求的大小視作業系統而定。如果您無法確定大小，請使用預設設定。

您可以將等量單位大小設定成 8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。例如，異動型環境通常牽涉大資料區塊，當等量單位大小設定成 32 KB 或 64 KB 時，該環境可能會有最佳的效能。但是，檔案與列印環境通常牽涉多重的小資料區塊，當等量單位大小設定成 8 KB 或 16 KB 時，該環境才可能會有最佳的效能。

注意事項：在架構陣列並將資料儲存於邏輯磁碟機之後，如果還要變更等量單位大小，則一定會損毀邏輯磁碟機上的資料。

您可以將等量單位大小設定成 8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。預設設定是 8 KB 資料位元組。

- 當等量單位大小是 8 KB 或 16 KB 時，陣列中實體磁碟機的最大數目是 16。

- 如果您有一個使用 ServeRAID 4.0 韌體的 ServeRAID-3H 或 ServeRAID-3HB 控制器，而且等量單位大小是 32 KB 或 64 KB，則陣列中實體磁碟機的最大數目是 16。
  如果沒有，則當等量單位大小是 32 KB 或 64 KB 時，陣列中實體磁碟機的最大數目是 8。
- 如果您有一個 ServeRAID-4H 控制器，而且等量單位大小設定成 32 KB 或 64 KB，則陣列中實體磁碟機的最大數目是 16。