## Creación de discos lógicos

Cada controlador de ServeRAID soporta un máximo de 8 discos lógicos.

1. Pulse la batería desde el árbol en el que desea crear los discos lógicos. El gráfico circular representa la batería seleccionada. La cantidad (en MB) de espacio libre y el espacio total disponible en el disco se visualizan a la derecha del gráfico circular. El espacio libre está de color morado en el gráfico circular.

   > Aviso: Puede definir hasta ocho discos lógicos para la batería. Si planea migrar un disco lógico, no defina más de siete unidades lógicas. La migración de un disco lógico requiere de un disco lógico libre.

2. Seleccione el nivel RAID que desea asignar al disco lógico desde el cuadro de lista Nivel RAID. Puede seleccionar Nivel RAID-0, Nivel RAID-1, Nivel RAID-1E, Nivel RAID-5 o Nivel RAID-5E, según el número de discos lógicos en la batería.

   > Avisos: Normalmente, el primer disco lógico que define será el disco de arranque.

   > > > Si planea utilizar Modificar nivel RAID, debe asignar el mismo nivel RAID a todos los discos lógicos dentro de una sola batería de discos. Consulte el apartado Modificar el nivel RAID para obtener más información.

3. Seleccione un tamaño para el disco lógico. Para seleccionar el tamaño (es decir, el tamaño en MB que se utilizará para almacenar datos), realice una de las acciones siguientes:

   > - Utilice el campo de edición para definir el tamaño.

   > - Utilice el graduador para definir el tamaño total como un porcentaje de la capacidad total de la batería.

   > Avisos:

   > > > Si ya ha definido otros discos lógicos para esta batería, el gráfico circular muestra los tamaños de los discos lógicos existentes y la cantidad de espacio libre disponible.
   > > > El tamaño real del disco lógico puede ser algo diferente del que se selecciona. El nivel RAID y el número de unidades de discos duros determinan el tamaño del disco lógico. Por ejemplo, una batería de discos con tres unidades de disco duro de 1 GB con un disco lógico con un nivel RAID-0 solicitado de 1000 MB tendrá en realidad sólo 999 MB porque los datos se distribuyen entre los tres discos, teniendo cada uno 333 MB.

4. Después de definir todos los discos lógicos para cada Batería nueva, pulse Siguiente y pase a la Pantalla de resumen.

Si desea volver a Configurar discos lógicos, pulse Atrás.