## Verifica di un cluster

Avvalersi di quest'azione per stabilire se la configurazione cluster č corretta. Quest'azione non č disponibile in modalitā CD avviabile o quando ServeRAID Manager rappresenta un plug-in per un altro programma.

1. Selezionare un sistema dalla struttura ad albero principale.

2. Selezionare Azioni --> Convalida cluster. Si apre la finestra Convalida cluster. Il sistema selezionato nel passaggio 1 č elencato nella casella Nodo A.
   Nota: non č possibile modificare il sistema Nodo A nella finestra Convalida cluster. Per selezionare un sistema diverso, scegliere Annulla per tornare alla struttura ad albero principale.

3. Selezionare il secondo sistema dalla casella di riepilogo Nodo B.
   Nota: il sistema Nodo B č predefinito sul primo sistema della struttura ad albero principale dal sistema Nodo A. Se non esistono sistemi remoti nella struttura ad albero principale, selezionare Annulla per ritornare alla struttura ad albero principale e aggiungere un sistema remoto.

4. Selezionare Avvia. ServeRAID Manager esamina entrambi i sistemi per verificare la configurazione. L'indicatore di stato riporta lo stato della convalida.

5. Se si desidera interrompere la convalida prima del termine, selezionare Annulla. In caso contrario,se ServeRAID Manager rileva problemi con la configurazione, li riporta nel campo messaggi. Se non ci sono problemi con la configurazione, il campo messaggi riporta solo le coppie di cluster rilevati.

6. Per visualizzare gli eventi dei prospetti dei problemi in una finestra di semplice lettura, fare doppio clic sull'evento nel campo messaggio.

7. Per salvare i contenuti del campo messaggio, selezionare Salva. Nella finestra visualizzata, specificare il nome file per la registrazione del campo messaggio e selezionare OK.

8. Selezionare Fine per uscire dalla finestra Convalida cluster. Se la configurazione presenta problemi, utilizzare l'azione Configura per il clustering, per correggere i problemi, quindi riutilizzare Convalida cluster.

### Consultare inoltre:

Configurazione del controller ServeRAID per l'attivitā di cluster
IBM Netfinity ServeRAID-4H Ultra160 SCSI Controller Guida utente