## 變更 RAID 層次

您可以變更目前定義的邏輯磁碟機之 RAID 層次。 如果要使用變更 RAID 層次，陣列中的所有邏輯磁碟機的 RAID 層次都必須相同。

備註：如果邏輯磁碟機的 RAID 層次是 00、10、1E0 或 50，您不能將邏輯磁碟機變更至另一 RAID 層次。 如果邏輯磁碟機的 RAID 層次是 0、1、1E、5 或 5E，您不能將邏輯磁碟機的 RAID 層次變更為 00、10、1E0 或 50。

1. 按一下「主樹狀結構」(也就是最左邊的樹狀結構) 中的一個陣列。
2. 按一下動作 --> 變更 RAID 層次。

   如果您點按下列中的任何一項，這時右邊會出現另一樹狀結構。 請移至第 3 步驟。

   - 變更 RAID 層次，從 RAID 0 改成 RAID 5
   - 變更 RAID 層次，從 RAID 1 改成 RAID 5

   備註：如果已含有最大數目的實體磁碟機 (以等量單位大小為基礎)，則無法使用上述的變更 RAID 層次。

   如果您點按下列中的任何一項，請移至第 5 步驟。

   - 變更 RAID 層次，從 RAID 5 改成 RAID 0
   - 變更 RAID 層次，從 RAID 5E 改成 RAID 5
3. 從「主樹狀結構」中，將備妥磁碟機拖曳到右邊樹狀結構的陣列。

   備註：

   1. 「主樹狀結構」只會顯示至少有所選陣列內之最小實體磁碟機大小的實體磁碟機。 新增現有的陣列之後，您不能再新增比陣列目前最小的磁碟機還小的實體磁碟機。
   2. 新增現有的陣列之後，如果您新增比目前在陣列內的實體磁碟機還大的實體磁碟機，您將無法使用新磁碟機內的所有空間。
   3. 在所選陣列內的現有實體磁碟機會標示為上線。 新增的實體磁碟機則標示為新上線。 您不能從現有的陣列中，移除上線磁碟機。
   4. 如果您要從陣列中移除新的上線磁碟機，請將它拖回「主樹狀結構」中。

4. 在陣列中新增主要實體磁碟機之後，請按下一步來複查新的邏輯磁碟機架構。

5. 複查右畫面內的架構。 它會說明在您按下應用時，架構會如何影響邏輯磁碟機和可用空間。 如果您要修改架構，請按上一步，回到陣列樹狀視窗中。

   要訣：您可以展開另一架構檢視樹狀結構。

6. 按一下應用同意新的架構。 「管理程式」即自動移轉陣列內的邏輯磁碟機。
   如果您不要核准邏輯磁碟機架構，請按取消，回到系統管理資訊視窗中。

   備註： 邏輯磁碟機的移轉相當費時。在移轉完成之前，受影響的控制器不能執行任何其它動作。 「ServeRAID 管理程式」會在狀態列中顯示進度指示器。

7. 在出現確認蹦現視窗時，按一下是。

當您變更 RAID 層次時，請考慮下面這幾點：

如果您有... | 希望變成... | 請您... | 在「ServeRAID 管理程式」中...
RAID 層次 0 陣列，其中有兩部或多部磁碟機 | RAID 層次 5 | 新增一部磁碟機，而且只限一部磁碟機 | 請利用在現有的陣列中新增實體磁碟機畫面來定義要新增到陣列的實體硬碟機。
RAID 層次 1陣列，其中有兩部，而且只有兩部磁碟機 | RAID 5 層次 | 新增一部磁碟機，而且只限一部磁碟機 | 請利用在現有的陣列中新增實體磁碟機畫面來定義要新增到陣列的實體硬碟機。
RAID 層次 5 陣列 | RAID 0 層次 | 移除陣列中的最後一部磁碟機 | 請利用複查邏輯磁碟機移轉架構摘要畫面來確認 RAID 層次的變更。 「ServeRAID 管理程式」會自動移除陣列中的最後一部實體硬碟機。
增強型 RAID 層次 5 | RAID 5 層次 | 不要新增或移除磁碟機 | 請利用複查邏輯磁碟機移轉架構摘要畫面來確認 RAID 層次的變更。

### 亦請參閱

- 在邏輯磁碟機移轉期間，使用實體磁碟機和陣列