## Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit

Bei der RAID-Technologie werden Daten einheitenübergreifend in einem Plattenstapel über mehrere physische Laufwerke hinweg gelesen und geschrieben. Dieses Datenverteilungsschema entspricht der Art, in der das Betriebssystem Daten anfordert. Die Sammlung von einheitenübergreifende Datenblockeinheiten vom ersten bis zum letzten Laufwerk im Plattenstapel wird einheitenübergreifend gespeicherter Datenblock (Stripe) genannt.

Die Unterteilung, mit der Daten auf einem Laufwerk gespeichert werden, bevor weitere Daten auf dem nächsten Laufwerk gespeichert werden, nennt man Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit.

Sie können die Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit steuern und die Leistung des ServeRAID-Controllers maximieren, indem Sie die Größe der Datenblockeinheit auf einen Wert festlegen, die der Größe der System-E/A-Anforderungen entspricht. Die Größe der System-E/A-Anforderungen hängt vom Betriebssystem ab. Wenn Sie den genauen Wert nicht kennen, verwenden Sie die Standardeinstellungen.

Sie können die Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit auf 8 KB, 16 KB, 32 KB oder 64 KB festlegen. Die Leistung in transaktionsbasierten Umgebungen, bei denen normalerweise große Datenblöcke vorkommen, könnte beispielsweise optimiert werden, indem die Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit auf 32 oder 64 KB festgelegt wird. Die Leistung in Datei- und Druckumgebungen, bei denen typischerweise viele kleinere Datenblöcke angefordert werden, könnte optimiert werden, indem die Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit auf 8 KB oder 16 KB festgelegt wird.

Achtung: Nachdem Sie einen Plattenstapel konfiguriert und Daten auf den logischen Laufwerken gespeichert haben, können Sie die Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit auf den logischen Laufwerken nicht mehr ändern, ohne daß es dabei zu Datenverlusten kommt.

Sie können die Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit auf 8 KB, 16 KB, 32 KB oder 64 KB festlegen. Die Standardeinstellung ist 8 KB für Daten.

- Bei einer Größe von 8 oder 16 KB beträgt die maximal mögliche Anzahl von physischen Laufwerken pro Plattenstapel 16.

- Bei einem Controller des Typs ServeRAID-3H oder ServeRAID-3HB mit ServeRAID 4.0-Firmware und einer Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit von 32 oder 64 KB beträgt die maximal mögliche Anzahl von Laufwerken pro Plattenstapel 16.
  Andernfalls ist bei einer Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit von 32 oder 64 KB die maximal mögliche Anzahl der physischen Laufwerke pro Plattenstapel 8.
- Bein einem Controller des Typs ServeRAID-4H und einer Datenblockeinheit von 32 KB oder 64 KB ist die maximal mögliche Anzahl von physischen Laufwerken 16.