## Aumento del espacio de los discos lógicos

Al utilizar esta característica puede añadir una, dos o tres unidades de discos duros físicos a una batería existente, de modo que se pueda expandir el tamaño de los discos lógicos de la batería. Al aumentar el espacio del disco lógico, el Gestor ServeRAID migra los discos lógicos de modo que estos ganan espacio adicional, como si se añadiera papel a un cuaderno.

Al crear una batería, los discos lógicos están distribuidos a través de todos los discos físicos en esa batería. Para aumentar el tamaño de los discos lógicos, defina discos físicos adicionales para añadir a la batería. A continuación, el Gestor migra los discos lógicos de tal modo que los datos se distribuyen a través de los discos físicos existentes y de los discos físicos nuevos.

1. Pulse una batería del árbol Principal (es decir, el árbol de la izquierda).

2. Pulse Acciones --> Aumentar el espacio de los discos lógicos. Se visualiza otro árbol a la derecha.
3. Añadir a la batería seleccionada arrastrando los discos preparados desde el árbol principal a la batería del árbol de la derecha.

   > Avisos:

   > 1. El árbol Principal sólo visualiza los discos físicos que son como mínimo del tamaño del disco físico más pequeño en la batería seleccionada. Al añadir a una batería existente, no puede añadir discos físicos más pequeños que el disco más pequeño actualmente en la batería.
   > 2. Al añadir a una batería existente, si se añaden discos físicos mayores que el disco físico actualmente en la batería, no podrá utilizar todo el espacio en los discos nuevos.
   > 3. Todos los discos físicos existentes en la batería seleccionada está etiquetados En línea. Los discos físicos nuevos añadidos están etiquetados En línea nuevo. No puede eliminar discos en línea de una batería existente.
   > 4. Si desea eliminar un disco en línea nuevo de la batería, arrástrelo otra vez hacia el árbol Principal.

4. Después de añadir discos físicos a las baterías, pulse Siguiente para revisar la configuración del disco lógico nuevo.

5. Revise la configuración del panel de la derecha. Ésta describe de qué modo la configuración afectará a los discos lógicos y al espacio libre cuando se pulse Aplicar. Si desea modificar la configuración, pulse Atrás para volver a la ventana árbol de batería.

   Consejo: Puede expandir el árbol para otra vista de la configuración.

6. Pulse Aplicar para aprobar la configuración nueva. El Gestor migra automáticamente los discos lógicos de la batería.
   Si no desea aprobar la configuración del disco lógico, pulse Cancelar y vuelva a la ventana información de gestión de sistema.

   Aviso: La migración de discos lógicos es un proceso largo. No puede realizar ninguna otra acción en el controlador afectado hasta que la migración se haya completado. El Gestor de ServeRAID visualiza un indicador de proceso en la barra de estado.

7. Pulse Sí cuando se abra la ventana emergente de confirmación.

### Ejemplo

Cree una batería con tres discos físicos. A continuación, cree dos discos físicos (etiquetados como 1 y 2) en la batería, de modo que no tenga espacio libre disponible. La distribución del disco lógico es parecida a la siguiente.

Después, decida si necesita añadir espacio adicional en los discos lógicos de la batería. Primero, debe añadir más más unidades de disco duro a la batería.

> Aviso: Los bloques se etiquetan como x y * en estos ejemplos. Todos los bloques etiquetados x son del mismo tamaño en el disco lógico 1. Todos los bloques etiquetados * son del mismo tamaño en el disco lógico 2.

Si añade dos discos físicos a la batería, los discos lógicos migran de modo que se distribuyen a través de los cinco discos. El Gestor retiene el tamaño de cada bloque en un disco físico aumentando el tamaño de cada disco lógico.

Al aumentar el espacio de disco lógico, puede añadir hasta tres discos físicos, siempre que la suma de los discos físicos no exceda el número máximo de discos físicos que la batería permite. El tamaño de la unidad de distribución de datos controla el número máximo de discos físicos que puede tener una batería.

### Consulte también el apartado:

- Cómo trabajar con discos físicos y baterías durante la migración de discos lógicos