## Gestionnaire d'alertes SNMP

Vous pouvez consulter les informations ci-dessous avant d'utiliser le gestionnaire d'alertes SNMP.

- Introduction,
- Interface de la liste des alertes SNMP,
- Afficheur d'alertes et alertes du gestionnaire d'alertes SNMP.

### Introduction

Utilisez le gestionnaire d'alertes SNMP pour signaler à d'autres systèmes exécutant une console SNMP (telle que Netfinity (R) Director ou IT Director) toutes les alertes SNMP qui se déclenchent sur ce système (local). L'utilisateur du système entre les noms des systèmes dans la liste des alertes SNMP. Chaque système de la liste est averti de toutes les alertes qui se déclecnchent sur le système local.

Après avoir configuré les systèmes distants de manière à recevoir les alertes SNMP à l'aide du gestionnaire d'alertes SNMP, vous pouvez exécuter l'agent ServeRAID sur ce système (local) au lieu de le faire sur le Gestionnaire ServeRAID. L'agent ServeRAID utilise moins de ressources que le Gestionnaire ServeRAID. Sur le système distant, utilisez une console SNMP pour contrôler les alertes SNMP reçues par vous.

#### Exemple

Vous installez le système A dans un service avec un sous-système ServeRAID. Vous exécutez l'agent ServeRAID (c'est à dire, le Gestionnaire ServeRAID sans son interface graphique) sur le système A pour envoyer les alertes SNMP, mais vous voulez procéder au contrôle à partir de votre poste de travail et non à partir du système A. Vous ouvrez le gestionnaire d'alertes SNMP du système A à partir du Gestionnaire ServeRAID et définissez votre poste de travail dans la liste des alertes SNMP. Lors de l'exécution de la console SNMP (telle que Netfinity Director) à partir de votre poste de travail, vous êtes averti de toutes les alertes se déclenchant sur le système A.

#### Les alertes et le gestionnaire des alertes SNMP

Les alertes générées par SNMP comprennent :

- des informations de progression, telles que les reconstitutions, synchronisations, compressions, décompressions et migrations,
- des incidents, tels que des unités de disque hors service ou des erreurs PFA,
- des modifications apportées à la configuration locale, telles que l'ajout ou le remplacement d'un contrôleur ou bien une mise hors ligne.

Le gestionnaire d'alertes SNMP se compose des éléments ci-dessous.

Barre d'outils | Fournit des icônes de raccourci pour des tâches standard.
Liste de destination des alertes SNMP | Affiche les systèmes distants configurés pour recevoir les alertes SNMP.
Afficheur d'alertes SNMP | Affiche les informations relatives à la liste de destination des alertes SNMP.

Lorsqu'une alerte SNMP est générée sur un système, le gestionnaire d'alertes SNMP se connecte à chaque système de la liste des alertes SNMP et transmet l'alerte aux consoles SNMP de ces systèmes. La colonne Dernière alerte envoyée est mise à jour.

Le gestionnaire d'alertes SNMP est activé par défaut. Vous pouvez le désactiver en sélectionnant Désactiver les alertes SNMP, dans le menu Actions. Si vous le faites, les alertes SNMP sont générées, mais elles ne sont pas envoyées aux systèmes distants.

### Interface de la liste des alertes SNMP

La liste des alertes SNMP comporte cinq colonnes :

Type | Indique le type d'alerte (Informations, Avertissement, Erreur).
Date | Indique la date à laquelle l'alerte s'est déclenchée.
Heure | Indique l'heure à laquelle l'alerte s'est déclenchée.
Nom d'hôte | Indique le système pour lequel l'alerte a été générée.
Description de l'événement de notification SNMP | Décrit l'alerte.

### Alertes et afficheur d'alertes SNMP

L'afficheur d'alertes SNMP comporte cinq colonnes. Vous pouvez cliquer deux fois sur une alerte de l'afficheur pour ouvrir la fenêtre Détail des alertes SNMP. Cette fenêtre contient les mêmes informations que l'afficheur d'alertes mais la présentation est plus pratique.

Nom d'hôte | Indique le nom de l'hôte TCP/IP à notifier pour chaque alerte. Si vous cliquez deux fois sur cette colonne, la fenêtre de modification des propriétés du système apparaît.
Adresse TCP/IP | Indique l'adresse TCP/IP à notifier pour chaque alerte. Si vous cliquez deux fois sur cette colonne, la fenêtre de modification des propriétés du système apparaît.
Port | Indique le numéro de port TCP/IP que le contrôleur ServeRAID utilise pour communiquer avec le système distant. Si vous cliquez deux fois sur cette colonne, la fenêtre de modification des propriétés du système apparaît.
Communauté | Indique le nom choisi par un utilisateur pour regrouper tous les systèmes gérés par SNMP. Publique est sélectionné par défaut.
Dernière alerte envoyée | Indique la date et l'heure auxquelles une alerte SNMP a été envoyée pour la dernière fois à un système distant. Si vous cliquez deux fois sur cette colonne, la fenêtre Dernière alerte envoyée apparaît.

En plus d'afficher les alertes dans l'afficheur d'alertes, le gestionnaire d'alertes SNMP ajoute chaque alerte à un fichier journal, RaidSNMP.log. Si ce fichier dépasse 200 Ko, le gestionnaire renomme le fichier en l'appelant RaidSNMP.old et crée un nouveau RaidSNMP.log. Si un fichier RaidSNMP.old existe déjà, le gestionnaire le remplace.