### Le cache protégé par batterie du contrôleur [numéro] nécessite une nouvelle batterie.

Explication :

1. La batterie et le cache protégé par batterie ne sont pas installés correctement.
2. La batterie est faible et le cache protégé par batterie doit être remplacé.

Action :

1. Vérifiez que la batterie et le cache protégé par batterie sont installés correctement.
2. Contactez votre service de maintenance IBM.