###

## Selezione di un livello RAID e ottimizzazione delle prestazioni

Quando si seleziona un livello RAID per il sistema, valutare quanto segue.*

Livello RAID | Ridondanza dei dati | Utilizzo della capacità unità disco rigido | Prestazioni di lettura | Prestazioni di scrittura | Unità spare incorporata
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Livello RAID 0 | No | 100% | Eccellente | Eccellente | No
Livello RAID 1 | Sì | 50% | Ottimo | Ottimo | No
Livello RAID 1E | Sì | 50% | Ottimo | Ottimo | No
Livello RAID 5 | Sì | da 67% a 94% | Eccellente | Buono | No
Livello RAID 5E | Sì | da 50% a 88% | Eccellente | Buono | Sì
Livello RAID 00 | No | 100% | Eccellente | Eccellente | No
Livello RAID 10 | Sì | 50% | Ottimo | Ottimo | No
Livello RAID 1E0 | Sì | 50% | Ottimo | Ottimo | No
Livello RAID 50 | Sì | da 67% a 94% | Eccellente | Buono | No

* L'utilizzo del disco e le prestazioni di lettura e scrittura dipendono dal numero di unità dell'array. In genere, le prestazioni sono direttamente proporzionali al numero di unità nell'array.