## 瞭解 RAID 技術

RAID 是一種技術，可以將一部電腦中的數部實體磁碟機分組為同一個陣列，進而將該陣列定義成一個或多部邏輯磁碟機。每一部邏輯磁碟機就像是單一磁碟機的作業系統一樣。這種分組技術可以超越單一實體磁碟機的實體限制，進而大幅提高邏輯磁碟機的容量與效能。

當您將多部實體磁碟機分組為同一部邏輯磁碟機時，ServeRAID 控制器會從陣列中的多部磁碟機，以平行方式傳輸資料。這種平行傳輸可以產生的資料傳輸率比非陣列式磁碟機高出好幾倍。增加的速度讓系統更能符合多重使用者網路環境在產量 (某一給定時間內所能處理的資料量) 或輔助工具上的需求。

回應多重資料要求的能力不但有助於產量的增加，也有助於回應時間的縮短。將平行傳輸與同時回應多重要求結合在一起，可以讓磁碟陣列在網路環境中提供高層次的效能。

亦請參閱

選取 RAID 層次
瞭解等量單位大小
RAID 層次 0
RAID 層次 1
RAID 1E 層次
RAID 層次 5
增強型 RAID 層次 5
RAID 層次 x0