## Comprensión de la creación de baterías

Cuando se agrupan una o más unidades de disco duro conjuntamente y se configura el controlador RAID para acceder a ellas de un modo determinado, se crea una batería de discos. Actualmente, el controlador de ServeRAID da soporte a hasta ocho baterías independientes.

Las baterías de discos se utilizan para mejorar la seguridad, el rendimiento y la fiabilidad. La cantidad de mejoras depende de los programas de aplicación que se ejecuten en el servidor, de los parámetros de ServeRAID y de los niveles de RAID que se asignen a los discos lógicos de las baterías. El controlador de ServeRAID soporta los niveles RAID-0, 1, 1 ampliado, 5, y 5 ampliado.

Nota: Cada controlador de ServeRAID soporta hasta ocho discos lógicos. Si alguna de las baterías existentes contiene un disco lógico nivel RAID-5 ampliado, sólo puede tener siete discos lógicos en un controlador.

Si desea ver un ejemplo y una explicación de una configuración específica, vea el ejemplo de Configuración rápida.

### Consulte también:

Capacidad de unidad de disco duro y espacio no utilizable