## Estados de discos físicos

####

#### Fuera de servicio

La unidad de disco duro del disco físico está fuera de servicio. Una unidad en línea, en estado de repuesto dinámico o en reconstrucción está fuera de servicio. No responde a los mandatos, lo que significa que el controlador ServeRAID no puede comunicarse correctamente con la unidad.

Una unidad de disco duro en estado fuera de servicio no significa necesariamente que necesite sustituir la unidad. Antes de sustituirla, asegúrese de que:

1. Todos los cables están conectados correctamente a la parte posterior y a la unidad de disco duro. Además compruebe si todos los cables que están dentro del servidor están conectados correctamente.

2. La bandeja del disco de repuesto dinámico está colocada correctamente en la sección de la unidad.

#### Repuesto dinámico

Un disco de repuesto dinámico es una unidad de disco duro definida para el uso automático cuando una unidad similar falla. La capacidad de la unidad del disco de repuesto dinámico debe ser igual o mayor que la capacidad de la unidad que se sustituye.

Notas:

1. Si desea tener un disco de repuesto dinámico o un disco de repuesto dinámico en espera y también asigna un nivel RAID-5 a uno de los discos lógicos, debe tener como mínimo cuatro unidades de disco duro.

2. En caso de anomalía en una unidad de una batería que sólo contiene discos lógicos asignados nivel RAID-0, el controlador ServeRAID no activará un disco de repuesto dinámico.

#### En línea

La unidad está en línea. Funciona correctamente y forma parte de una batería.

####

#### Preparado

El controlador ServeRAID reconoce un disco preparado como disponible para la definición.

#### En reconstrucción

Se está reconstruyendo el disco.

####

#### En espera

Una unidad en espera es una unidad de disco duro que se ha girado, CD-ROM, cinta, disco extraíble o unidad.