## Desbloqueo de una unidad lógica

Cuando el controlador de ServeRAID realiza una operación de Reconstrucción en una batería, reconstruye los datos que estaban almacenados en los discos lógicos nivel RAID-1 y RAID-5. Sin embargo, el controlador de ServeRAID no puede reconstruir los datos que estaban almacenados en algún disco lógico nivel RAID-0 es esa batería. Los datos en los discos lógicos nivel RAID-0 se bloquean cuando el controlador de ServeRAID detecta que la batería es válida, pero los datos pueden dañarse.

Después de que la operación de Reconstrucción se haya completado, puede desbloquear los disco lógicos de nivel RAID-0 y acceder a ellos de nuevo. Pero recuerde, el disco lógico puede contener datos dañados. Debe volver a crear, instalar o restaurar los datos desde la cinta o disco de copia de seguridad más reciente.

Para desbloquear un disco bloqueado:

1. Pulse un disco lógico del árbol Principal.
2. Pulse Acciones --> Desbloquear el disco lógico.
3. Pulse Sí, entendiendo que los datos en el disco lógico no son válidos. El Gestor ServeRAID desbloquea el disco lógico bloqueado.
4. Inicialice los discos lógicos desbloqueados antes de utilizarlos. Para obtener más información, consulte el apartado inicialización de discos lógicos.
5. Restaure los datos en el disco desde la cinta o disco de copia de seguridad más reciente.