## Especificación de las preferencias del usuario

En la ventana Preferencias del usuario, puede realizar las siguientes tareas:

- Cambiar los valores de inicialización
- Especificar valores de acceso remoto
- Cambiar los valores de la alarma

### Cambio de los valores de inicialización

Al inicializar un disco lógico se borran los primeros 1024 sectores del disco y se impide el acceso a los datos almacenados anteriormente en la unidad. El valor por omisión aparece seleccionado. Cuando esta modalidad está habilitada, el Gestor ServeRAID inicia automáticamente cada nuevo disco lógico e impide el acceso a la función de inicialización manual.

1. Pulse sobre la pestaña Valores de inicialización.
2. Pulse el botón sobre el recuadro de selección para habilitar o inhabilitar la inicialización automática de discos lógicos.
3. Pulse Aceptar.

   Atención: Si deselecciona (es decir, si desactiva) la inicialización automática, el Gestor no inicializará cada disco lógico (grabando ceros en los primeros 1024 sectores de la unidad) al crearse. Debe seguir inicializando todos los discos lógicos definidos recientemente antes de almacenar datos.

### Especificación de valores de acceso remoto

Nota: Estos valores no están disponibles en modalidad CD arrancable ni cuando el Gestor ServeRAID es un complemento de otro programa.

Si desea ejecutar el Gestor ServeRAID en modalidad sólo local:

1. Pulse sobre la pestaña Valores de acceso remoto.
2. Seleccione el recuadro Sólo local. Si pulsa esta opción, el campo de entrada del número de puerto aparecerá en gris.
3. Pulse Aceptar.
4. Reinicie el Gestor para que este valor entre en vigor.

La próxima vez que inicie el Gestor, se inhabilitarán las redes TCP/IP. En modalidad sólo local, no puede supervisar ningún sistema remoto ni ningún sistema remoto puede supervisar el sistema.

Si desea ejecutar el Gestor ServeRAID en modalidad de redes:

###

1. Pulse sobre la pestaña Valores de acceso remoto.
2. Si el recuadro Sólo local está seleccionado, deselecciónelo.
3. Si tiene un conflicto con el número de puerto por omisión, escriba un número de puerto nuevo en el campo de entrada. El número de puerto por omisión es 34571.
4. Pulse Aceptar. El Gestor ServeRAID almacena el número de puerto en un archivo.
5. Reinicie el Gestor para que este valor entre en vigor.

### Cambio de los valores de la alarma

Todos los eventos de Aviso y Error hacen que una alarma audible suene cada cinco minutos, notificándole el evento. Puede ajustar los valores de alarma con los pasos siguientes:

1. Pulse sobre la pestaña Valores de alarma.
2. Pulse el botón sobre el recuadro de selección para habilitar o inhabilitar la alarma repetitiva.
   Nota: Si desactiva la alarma, no oirá una alarma audible cuando reciba eventos del problema.
3. Si ha activado la alarma, puede ajustar el intervalo de tiempo (en segundos) que desea entre cada alarma. El valor por omisión es 300 segundos (es decir, 5 minutos).
4. Si ha activado la alarma, puede ajustar la duración de tiempo (en pitidos) que desea que la alarma continúe. El valor por omisión es de 3 pitidos.
5. Pulse Aceptar.
6. Reinicie el Gestor para que estos valores entren en vigor.