## Remplacement et reconstitution d'une unité

Lorsqu'une unité de disque dur est hors service, il est nécessaire de reconstituer les données pour le périphérique dans la grappe de disques correspondantes. Les contrôleurs ServeRAID peuvent reconstituer des unités logiques de niveau RAID 1 et 5 mais pas les données stockées sur des unités de niveau RAID 0. Pour éviter de problèmes d'intégrité de données, Les contrôleurs ServeRAID passent les unités logiques au niveau RAID 8 au statut bloqué au cours d'une opération de reconstitution. Au terme de cette dernière, vous pouvez débloquer les unités logiques de niveau RAID 0 et y accéder à nouveau. Toutefois, l'unité logique peut contenir des données corrompues.

Pour effectuer une opération de reconstitution :

1. Cliquez sur l'unité physique hors service dans l'arborescence principale.
2. Cliquez sur Actions --> Remplacer er reconstituer une unité.
3. Cliquez sur OK pour utiliser le même emplacement d'unité et le même ID SCSI si vous avez remplacé physiquement l'unité hors service par une nouvelle.

Une fois l'unité hors service remplacée par une autre, le Gestionnaire ServeRAID commence automatiquement à reconstituer l'unité. Il affiche un indicateur de progression dans la barre d'état.

Utilisez cette option pour des unités hors service faisant partie d'une unité logique critique. Si l'unité hors service n'est pas intégrée à des unités logiques critiques mais se trouve dans la grappe, cette option n'est pas disponible. A la place, utilisez l'option Mettre l'unité en ligne.

Remarques :

- Le contrôleur ServeRAID peut effectuer une seule opération de reconstitution à la fois.
- Si la grappe de disques comporte une unité logique critique, l'opération de reconstitution passera l'état du disque dur de Hors service à En cours de reconstitution. Une fois l'opération terminée, l'état de l'unité de disque dur passe de En cours de reconstitution à En ligne. (Si la reconstitution se fait par rapport à une unité prête, l'unité hors service est retirée de la grappe et devient une unité de secours hors service).
- L'unité de disque dur à reconstituer doit être de taille supérieure ou égale à l'unité hors service.
- Si une unité de secours est disponible, une opération de reconstitution est lancée automatiquement.
- Si plusieurs unités de secours sont disponibles, le contrôleur ServeRAID recherche sur chaque canal une unité de secours de taille appropriée. La première unité de secours trouvé passe à l'état En cours de reconstitution.