### L'unité sous boîtier ne répond pas sur le contrôleur [numéro], canal [numéro].

Explication : Une erreur matérielle s'est produite.

Action :

1. Vérifiez que le contrôleur, les câbles et les unités de disques durs sont installés correctement.
2. Vérifiez que les unités sont sous tension.
3. Relancez la commande.
4. Si celle-ci échoue à nouveau, redémarrez le serveur et faites une nouvelle tentative.