## スパン・アレイの作成

アレイの作成後に、スパン・アレイを作成することができます。スパン・アレイは、60 個までの物理ドライブを使用して論理ドライブを作成するために使用してください。

1. 右マウス・ボタンを使用して、スパン・アレイとの間で追加または削除したいアレイを選択するには、メイン・ツリーで「アレイ」アイコン をクリックしてください。その後で、ポップアップ・リストから選択項目を選択してください。
2. スパン・アレイ用のアレイを選択した後で、論理ドライブをカスタム構成するために「次へ」をクリックしてください。

「アレイおよびホット・スペアの作成」ウィンドウへ戻るには「前へ」をクリックしてください。
構成モードを終了して「システム管理情報」ウィンドウに戻るには「キャンセル」をクリックしてください。

### 関連情報

RAID レベル-x0 の説明
スパン・アレイの作成の説明

###