## Introduzione al grafico di riepilogo di configurazione

Il grafico di riepilogo di configurazione si trova nel pannello principale (il pannello a destra). Il grafico riporta le modalità con cui ServeRAID Manager configurerà il controller, se si seleziona Applica.

Colonna | Informazioni visualizzate
1 | Numero unità logica. Se si tratta di una nuova unità logica, viene visualizzata la parola NUOVA accanto al numero.
2 | Dimensione (MB) dell'unità logica.
3 | Livello RAID dell'unità logica.
4 | Lettera dell'array che contiene l'unità logica.
5 | Disponibilità di un'unità hot-spare, nel caso in cui un'unità fisica dell'array risulti danneggiata (cioè non funzionante). Se è disponibile un'unità hot-spare della dimensione appropriata, questa colonna riporta Sì. Se l'unità logica è ridondante (cioè di livello RAID 1, 1E, o 5), ma non è disponibile alcuna unità hot-spare della dimensione appropriata, questa colonna riporta No (in rosso). Se l'unità logica è RAID livello 0, la colonna riporta No (in nero).