### 控制器 [number]、通道 [number]、SCSI ID [number] 上有一部磁碟機故障。

說明：發生下列其中一種狀況：

- 可在無人式模式下架構配接卡，因而自動接受對 RAID 架構所作的變更。
- 使用者已移除或重新排列磁碟機。
- 磁碟機與配接卡之間發生通信錯誤。
  備註：在叢集作業或失效接替環境中， 若邏輯磁碟機已移至另一個 ServeRAID 配接卡，則這些登錄項可能是正常的。

動作：

請依下列順序進行檢查：

- 外部貯存櫃的電源、連線
- 接線是否適當放置
- 損壞或彎曲或推入的插腳、末端 (無基架系統)、基架、磁碟機及配接卡。
  如果找不出任何連線問題，則零件的更換順序為末端 (無基架系統)、接線、基架、磁碟機及配接卡。 在更換磁碟機或配接卡之前， 請確定已使用最新的韌體更新這些零件後仍然失效。
  備註：若在同一個時段內有多部磁碟機被標示為故障，請檢查接線和基架。